**Taggar och nycklar**

Så småningom kommer alla att få taggar och nycklar.


- Varje p-plats och garage får två taggar var. Det går att ordna flera vid behov.

- De som har låsbara luckor (p-plats 1-14) får två nycklar var.

Det är lite problem med låsen, speciellt nu i kylan, så alla är upplåsta.

**Kortfattat om hur att använda motorvärmaruttagen**

Fullständig bruksanvisning hittar du på vår hemsida (brfnirvana.se), under På gång, Laddstolpar.

.

Använd knapparna på samma sida som uttaget du skall använda.

**Ställ in en avresetid**


Motorvärmaruttaget startar 2.5 timmar innan den angivna avresetiden.

- Tryck in båda knapparna samtidigt under någon sekund

- Använd knapparna för att ställa in tid. Displayen visar då avresetiden.



- Vänta ca 5 sekunder.



"Klockan" anger att en tid är inprogrammerad


**Starta motorvärmaruttaget direkt.**

Uttaget kommer att vara på i 30 minuter

- Tryck in båda knapparna samtidigt under någon sekund

- Tryck in båda knapparna samtidigt under någon sekund

- Vänta ca 5 sekunder. Sen skall det höras ett svagt klick och i displayen skall det synas en blixt för det uttag som är påkopplat:



"Blixten" anger att strömmen är på

Timglaset anger att 30-minuterstimern är på